Annotations Quitter

## Efficacité thermique d'une pompe à chaleur (PAC)

Dans le cas d'une pompe à chaleur, le cycle de Carnot reçoit un travail extérieur et l'utilise pour apporter de l'énergie thermique au milieu que l'on cherche à réchauffer, appelée source chaude (par exemple, l'intérieur d'une maison). L'efficacité d'un tel cycle est donnée par :

(I.25)

Qc :chaleur transférée à la source chaude par la pompe à chaleur ;

W :travail total sur le cycle ;

Tf :température de la source froide ;

Tc : température de la source chaude.

Cette efficacité ( ec ) est appelée coefficient de performance ou COP, plutôt que rendement puisque sa valeur est systématiquement supérieure à 1.

La valeur de ( ec ) fournit la limite supérieure du COP de toute pompe à chaleur réelle fonctionnant entre des sources aux températures Tf et Tc.