Annotations Quitter

## Principe de fonctionnement

La source chaude est constituée des gaz brûlés issus de la combustion de charbon, de fuel, etc...., ou bien par le circuit d'eau primaire d'une centrale nucléaire. La chaleur Q1 est transférée de la source chaude au fluide caloporteur via la chaudière.

L'acquisition de Q1 par le fluide accroître sa température et sa pression, il est ensuite détendu à travers une turbine simple est constituée d'une roue mobile qui récupère le travail issu de la détente de la vapeur d'eau dans les aubages. Le fluide est ensuite mis en contact avec la source froide via le condenseur, où on lui retire la chaleur Q2. Enfin, le fluide cède un travail Wt à la turbine. Une partie de ce travail est prélevée pour faire tourner la pompe, qui entraîne le fluide dans le long du cycle. En supposant que la pompe cède un travail Wp au fluide, l'installation délivre le travail net Wnet défini par :

Le rendement ηth de la machine thermique motrice est le rapport du travail net fourni

par l'installation sur la chaleur reçue de la source chaude :

Schéma de principe d'une machine dithermes motrice
Schéma de principe d'une machine thermique motrice à cycle fermé