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TD n 1: 


Exercice n 1 : 

     Soit un tronçon d’une rivière composée principalement  de gravier, d’une pente de 0.2%, et une profondeur d’eau de 3 m.
     Le tronçon  est en forme presque rectangulaire d’une largeur de 7 m. Si l’écoulement est uniforme d’une vitesse de 1.8 m/s.
1. Quelle est la taille de grains transportés ?
2. Dans quelle étape de l’érosion se situent les grains de gravier?
3. Quelle est la puissance brute de ce tronçon?
4. Trouver la contrainte tractrice efficace ?sachant que la rugosité du lit est 20.
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Figure 1 : Courbe granulométrique de l’échantillon.


Exercice n 2 : 

     Un cours d’eau d’une section triangulaire (m=1), caractérisé d’une pente de 0.3%, le coefficient de Strickler est 25. Coulant sur un sable de taille de grain de 3 mm (Masse volumique de sable =2600 Kg/m3), l’écoulement est uniforme.
1. Trouver la profondeur d’eau ? si le débit transité par le cours d’eau est de 90 m3/s.
2. Y’a-t-il un transport solide ?
3. Déterminer le mode de transport solide ?

Exercice n 3 : 

     Un canal rectangulaire, sa largeur vaut quatre fois sa profondeur, coulant un débit de 20 m3/s, le lit du canal est prismatique caractérisé d’une pente de 0.1%. La granulométrie est uniforme composé principalement de sable d’une densité de 2.65, le coefficient de frottement du fond  du canal est égale à 22.
1. Déterminer le régime d’écoulement liquide, et le régime des grains solide dans ce canal?
2. Quel est le mode de transport solide selon Graf ?
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distance entre deux valeurs par le logarithme? de cette distance (Figure 5).
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